威远县黑山羊规模化繁育养殖基地建设项目
[bookmark: _GoBack]智慧化监管平台采购需求清单

1、 需求总表
	项目
	名称
	总价

	1
	智慧监管平台
	

	2
	AI智能识别算法模型
	

	3
	小型无人监测系统
	

	4
	中型无人监测系统
	

	5
	大型无人监测系统
	

	6
	交付及售后保障服务
	

	合计：                        大写：









2、 分项需求明细
1.智慧监管平台
	需求明细
	数量

	电脑端（PC页面）
1.数据看板：平台设备状态监测；设备问题信息试试显示；任务分布、统计；AI识别排名;柱状图;底部统计栏;
2.任务管理：支持任务查询；创建任务；AU算法设置；取消、删除、挂起/恢复任务；任务详情、任务进度查看；列表/日历任务查看；
3.需求管理：支持需求列表、详情、审批；流程申请、审批管理；
4.问题管理：支持问题列表查看、推送，有效性甄别和标记、对比；二次复检任务设置；
5.任务报告：支持多类型报告模板；可在线查看、下载PDF报告；AI自动汇总任务和问题数据，生成分析结论和处置建议；
6.任务工单模板：支持批量新增、调整工单；修改工单分配规则；
7.监测设备运行管理：支持查询、新增、编辑、删除、导入、下载、分组路线；固定监测点检测、模拟、统计；路线管理支持新增、标注、编辑、删除、分组；
8.监测设备管理：支持设备名称查询、编辑、新增、分组；可实时查看信息推送、统计；具备监测设备及相关设备检查模块，设备日志，视频录制功能；
9.监测设备运行：一键启动任务；AI模型添加；重要信息展示；设备监控实时查看；运行自检及异常控制，自检结果弹送；具备调试模式；任务执行中具备直播、信息展示、测距、拍照、摄像头转动、中断任务、指定运行、实时3D地图查看、一键回舱功能，并备份全程任务日志；
10数字资产管理：支持任务模型查询、导入、编辑、删除、新增、分组、启用情况、详情查看；硬盘监控；媒体库支持查询详情、批量下载、删除、分组筛选、网络展示功能；视频播放支持流媒体分屏播放、分组、各类型媒体导入；
11.数据管理：具备AI算法详情查看、管理、识别等级分组、算法升级功能；
12.用户管理：支持按管理员/用户名称编辑、新增、批量删除、导入/出、筛选；密码编辑重置；管理员/用户启用/停用，分配用户权限；
13.菜单管理：支持按菜单名称、状态编辑、新增、批量删除，具备展开/折叠功能；
14.部门管理：支持查询、新增客户、子部门新增、编辑、删除、展开/折叠功能；支持客户顶栏自定义；部门查询、新增、编辑、批量删除、导出展开/折叠功能；
15.岗位管理：支持查询、新增、编辑、批量删除、导出展开/折叠功能；
16.文字/字典管理：支持字典查询、新增、编辑、批量删除、导出、刷新缓存、数据编辑；
17.参数管理：支持查询、新增、编辑、批量删除、导出、刷新缓存；
18.通知公告：支持查询、新增、编辑、批量删除、导出、推送、撤回；
19.操作日志和登录日志：支持查询、新增、批量删除、清空、导出、解锁用户；
20.站内信：支持消息查询，消息新增、详情查看、删除、标记已读、全部已读；
21.个人中心：信息查看、编辑、修改密码；
通用设置：统一UI样式设置、修改系统名称及图标、修改大屏名称；
手机端（微信小程序）
22. 首页应用：通知公告；任务管理；任务工单；监测设备分布、状态、覆盖范围展示；任务信息；需求发布；任务报告；任务记录；
个人信息：支持查看、编辑、密码修改；
	1套



2. AI智能识别算法模型
	需求明细
	数量

	1.基地道路状态监测模型：适用于纵向、横向裂缝；修补；网状裂纹；坑槽；块状裂纹；积水；影子。
2.基地车辆、行人模型：适用于行人；车辆；危化品车辆；车牌；
3.基地交通管理模型：适用于事故；抛撒物；违停；T、L角点。护栏；非交通/交通标志；施工锥桶；施工水马；危化品；罐体；危险标识。
4.基地园区模型：车辆；车牌；垃圾；商贩；违停；占道经营；裸土；违建；打架；建筑/白色/其他垃圾。
5.基地绿化监测模型：林斑；病死树；违法种植。
6.基地工地模型模型：塔式起重机；悬臂；起重机；压路机；推土机；挖掘机；卡车；装载机；泵车；混凝土搅拌车；打桩；其他车辆；带/未带安全帽；攀爬。
7.基地行人模型：行人；建筑物下人群；红外视角行人；人群计数。
8.基地烟火模型：火焰；烟雾；烟花；夜间火焰/烟雾；火焰面积计算。
9.基地人员监测模型：船只/落水/游泳/河湖/钓鱼人员。
10.基地水域环境监测模型：漂浮物；岸坡垃圾；排口；违建。菜地；水生植物；河湖/钓鱼人员；船只；蓝藻。
11.基地光伏板模型：光伏板；覆盖物；裂缝。
	1套





3.小型无人监测系统
	需求明细
	数量

	监测设备
1.设备充电时间：≤30min；
2.设备支持以太网或4G等网络接入；
3.设备支持最大工作时间：≥30min；最大作业半径：≥5km；
4.设备重量：≤55kg
5.设备尺寸：开启状态≤1800×800×500mm（长×宽×高）
关闭状态≤700×800×800mm（长×宽×高）
6.防护等级：≥IP56；
7.输入电压：AC100-240 V，50/60Hz；输入功率≤800W；
8.设备需接入项目1的智慧监管平台
	3套

	相关配件
	

	电池：循环寿命≥400 次充放电循环；
	9块

	增强图传模块（含流量卡）：接口需支持 USB-C等接口；包含流量≥2GB
	3个

	喊话器：喊话距离：≥300m；
	3个

	探照灯：支持常亮、爆闪；
	3个

	遥控器：支持GPS、 北斗等多种卫星定位系统
	1个

	移动电源：循环寿命≥3000次，市电输入；支持太阳能、车载充电输入；支持外接扩展电池包扩容；
	1个

	电池充电器（充电器+电源适配器）：支持多电池充电位同时或轮序充电，具备电池异常检测保护，支持外接户外储能电源供电；
	1个

	空气监测设备：支持同时监测污染物种类≥6种，并配备温度、湿度、大气压参数（该参数不占用污染物检测种类数量）
	2个



4.中型无人监测系统
	需求明细
	数量

	监测设备
1.充电时间：≤50min；
2.支持以太网网络或者4G等网络接入；
3.最大工作时间：≥40min；最大作业半径：≥10km；
4.设备重量≤500kg
5.设备尺寸：开启状态≤2900×1500×1280mm（长×宽×高）；关闭状态≤1600×1500×1280mm（长×宽×高）；
6.防护等级：≥IP56；
7.输入电压：AC100-240 V，50/60Hz；输入功率≤1800W
8.设备需接入项目1的智慧监管平台
	4套

	相关配件
	

	电池：循环寿命≥400次充电循环；
	12块

	四光相机：广角相机有效像素≥4800万，变焦相机有效像素≥4800万；
	4个

	喊话器：喊话距离≥500m；
	2个


5.大型无人监测系统
	需求明细
	数量

	监测设备
1.充电时间：≤50min；
2.支持以太网网络或者4G等网络接入；
3.最大工作时间：≥100min；最大作业半径：≥30km；
4.设备重量≤750kg
5.设备尺寸：开启状态≤2450×1900×1900mm（长×宽×高）；关闭状态≤4500×1900×1300mm（长×宽×高）；
6.防护等级：≥IP54；
7.输入电压：AC100-240 V，50/60Hz；输入功率≤8000W
	1套

	相关配件
	

	信号增强设备：工作频段大型无人监测系统匹配；
	1套


6.交付及售后保障服务
	需求明细
	数量

	1.交付服务
大、中、小型无人监测系统根据需求数量提供与之相匹配交付（包括但是不限于设施基础建设、设备安装调试、使用培训等）
	1项

	2.意外保障服务
大、中、小型无人监测系统根据需求数量提供与之相匹配的意外保障服务。自设备正式交付起12个月的全部设备意外损坏支持维修或换新；保障额度内不限次数原厂维修，使用原厂配件且无免赔额；支持设备置换次数≥1次/年，电池置换次数≥2次/年，设备保障额度≥报价*80%；
	1项

	3.保险服务
大、中、小型无人监测系统根据需求数量提供与之相匹配的第三者责任保险。自设备正式交付起12个月，与设备意外保障服务同步生效；累计责任额度≥100万；单次责任额度≥50万；保险期内，在合规作业范围发生意外，作业装置或坠落物品造成第三者人身伤亡、第三者财产直接损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任；承保中国大陆地区；出具正规纸质/电子保单；支持报案、定损、理赔全流程服务；提供保险咨询对接。
	1项

	4.技术支持与运维保障服务
监测设备、监管平台运营维护工作（首年免费，共计三年）；全天候运行状态监控，发现异常及时预警并同步采购方；提供7×24小时技术支持热线，接到报修后15分钟内响应，快速排查解决各类故障；核心易损件提前备货，按需邮寄原厂配件并提供更换指导；负责所有系统固件升级、安全补丁更新与运行优化；定期备份设备运行数据与巡检数据，协助完成数据恢复。
	1项

	5.设备校准与耗材保障服务
指导完成所有监测设备、系统平台的基础校准；建立常用耗材储备库，按需提供螺原厂耗材，48小时内发货。
	1项

	6.配套服务
首年提供1次集中培训，覆盖设备操作、日常维护与常见故障处理；提供持续技术咨询，解答使用过程中的各类问题。
	1项



